**ТӨСӨЛ**

**Ажилтанд ажлын тусгай хувцас, хамгаалах**

**хэрэгсэл олгох үлгэрчилсэн жагсаалт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл | | Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн нэр төрөл | Олон улсын болон үндсэний стандартууд |
| А | 1 | | 2 | 3 |
| 1 | Механик үйлчлэлээс хамгаалах | А. Хурц ирмэг, үзүүртэй биет юмстай буюу арзгар гадаргуутай харьцах | 1. Ажлын бээлий 2. Ажлын хамгаалалттай гутал 3. Ажлын өмд, цамц 4. Каск, дуулга 5. Хамгаалалтын нүдний шил | 1. Алгандаа хамгаалалт буюу зөөлөвчтэй, зүсэгддэгүй материалаар хийгдсэн, Европын холбооны EN 388:2003 болон EN 420:2003 стандартууд, Хойд Америкийн ANSI/ISEA 105-2011 “Зүсэгдэлтээс хамгаалах бээлий” стандартыг хангасан 2. ISO 20345:2011,EN 61340-4-3 Class 3 “Ажлын хамгаалалттай гутал”-ны стандартыг хангасан 3. Олон улсын ISO 13688 “Хамгаалалтын хувцас-Ерөнхий шаардлага” стандартыг хангасан 4. Европын Холбооны EN 397 ”Хамгаалалтын дуулга” стандартыг хангасан) 5. (Европын Холбооны EN 166 ”Хамгаалалтын нүдний шил” стандартыг хангасан) 6. MNS 13688:2000 “Хамгаалалтын хувцасны ерөнхий шаардлага” 7. MNS 4931:2000 “Хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих шаардлага” |
| Б. Үрэлт чичиргээ доргионтой | 1. Ажлын бээлий 2. Ажлын өмд, цамц 3. Ажлын гутал 4. Хормогч 5. Каск, дуулга | 1. (Европын холбооны EN 10819 “Чичиргээ, доргион бууруулах бээлий” стандартыг хангасан, алгандаа хамгаалалт буюу зөөлөвчтэй бээлий) 2. (Олон улсын ISO 13688 “Хамгаалалтын хувцас-Ерөнхий шаардлага” стандартыг хангасан) 3. (ISO 20345:2011 “Ажлын хамгаалалттай гутал”-ны стандартыг хангасан) 4. (Европын Холбооны EN 397 ”Хамгаалалтын дуулга” стандартыг хангасан) |
| В. Уналт, нуралт, цохилттой | 1. Каск, дуулга 2. Ажлын өмд, цамц 3. Ажлын тусгай хувцас 4. Нүдний шил 5. Бүтэн биеийн өндрийн хамгаалалтын бүс 6. Амь олс | 1. (Европын Холбооны EN 397 ”Хамгаалалтын дуулга” стандартыг хангасан) 2. (Олон улсын ISO 13688 “Хамгаалалтын хувцас-Ерөнхий шаардлага” стандартыг хангасан) 3. Европын Холбооны EN 166 ”Хамгаалалтын нүдний шил” стандартыг хангасан 4. Европын холбооны EN 361 “Өндрийн бүс” стандартыг хангасан 5. Европын холбооны EN 354 “Амь олс, уналтаас хамгаалах хэрэгсэл” стандартыг хангасан |
| 2 | Хальтиргаатай нөхцөлд: тослог, мөслөг гадаргуутай харьцах | | 1. Ажлын тусгай гутал, хальтирдаггүй ултай 2. Ажлын бээлий 3. Каск, дуулга | 1. ISO 20345:2011 “Ажлын хамгаалалттай гутал”-ны стандартыг хангасан 2. Европын Холбооны EN 420 “Ажлын бээлий”-ний стандартыг хангасан 3. Европын Холбооны EN 397 ”Хамгаалалтын дуулга” стандартыг хангасан |
| 3 | Халуун нөхцөлд | А. Оч, ил задгай гал хайлштай харьцах | 1. Галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн өмд, цамц 2. Галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн малгай 3. Галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн ажлын бээлий 4. Нүүр хамгаалах баг буюу нүдний шил 5. Галд тэсвэртэй материалаар хийсэн ажлын тусгай гутал | 1. Европын холбооны EN ISO 11612 стандартын A1, B2, C4 D2, E3, F2 шаардлагуудыг хангасан галд тэсвэртэй хувцас эсвэл уг стандартын А2 шаардлагыг хангасан өмд, цамц 2. Европын холбооны EN ISO 11612 стандартын A1, B2, C4 D2, E3, F2 шаардлагуудыг хангасан галд тэсвэртэй малгай 3. Европын холбооны EN 420 стандартыг хангасан 4. Европын холбооны EN 166 1 B 83 стандартын шаардлага хангасан 5. ISO 20345:2011, EN ISO 20345:2011 стандартыг хангасан “Ажлын хамгаалалттай гутал”-ны стандартыг хангасан)эсвэл гуталны гадуурхи хамгаалалт |
| Б. Дулаан ялгаруулдаг гадаргуутай харьцах | 1. Дулаанд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн өмд, цамц 2. Дулаанд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн малгай 3. Дулаанд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн бээлий 4. Дулаанд тэсвэртэй материалаар хийсэн ажлын тусгай гутал эсвэл гуталны гадуурхи хамгаалалт | 1. Европын холбооны EN ISO 11612 стандартын А2 шаардлагыг хангасан 2. Европын Холбооны EN 397 ”Хамгаалалтын дуулга” стандартыг хангасан 3. Европын холбооны EN 420 стандартыг хангасан 4. EN ISO 11611:2015 Class 2 A1+A2 EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E2, F1 стандартуудыг хангасан |
| 4 | Хүйтэн нөхцөлд: Гадаа буюу хүйтэн байранд байнга ажиллах болон бэлчээрийн мал маллах | | 1. Дулаалгатай өмд, цамц 2. Ажлын дулаалгатай гутал 3. Дулаан бээлий 4. Бэлчээрийн мал маллах үед буюу отроор явахад нэмэлт үстэй дээл буюу дах дэгтий 5. Өвлийн үед бууралттай нүдний шил 6. Буулгадаг малгай, ороолтын хамт | 1. Европын холбооны EN 342 “Хүйтэн нөхцөлд өмсөх ажлын хувцас” стандартыг хангасан 2. ISO 20345:2011 “Ажлын хамгаалалттай гутал”-ны стандартыг хангасан 3. Европын Холбооны EN 166 ”Хамгаалалтын нүдний шил” стандартыг хангасан 4. MNS 5622:2006 “Гарны хамгаалалт. Бээлий” 5. MNS 5623:2006 “Хөлний хамгаалалт. Ажлын тусгай гутал” |
| 5 | Хурц гэрэлтэй | | 1. Бууралттай нүдний шил 2. Тусгай эдээр хийгдсэн өмд, цамц | 1. Европын Холбооны EN 166 ”Хамгаалалтын нүдний шил” стандартыг хангасан |
| 6 | Радио идэвхт бодис, рентген цацрагтай харьцах | | 1. Тугалгадсан өмд, цамц эсвэл хормогч, ханцуйвч 2. Тугалгадсан бээлий 3. Тугалгадсан хүзүүвч 4. Тусгай зориулалтын нүдний шил 5. Хошуувч 6. Тугалгадсан гутал | 1. Европын Холбооны EN ISO 11612 A1,B1,C3,D1,E3,F1 “Хамгаалалтын хувцас” стандартыг хангасан   4. Европын Холбооны EN 166 ”Хамгаалалтын нүдний шил” стандартыг хангасан  6. (Европын Холбооны EN ISO 11612 A1,B1,C3,D1,E3,F1 “Хамгаалалтын хувцас” стандартыг хангасан)  5. MNS ISO 8194:2001”Цацрагаас хамгаалах, радио идэвхт бохирдлоос хамгаалах хувцас” |
| 7 | Цахилгаан гүйдэл, цахилгаан цэнэгтэй харьцах | | 1. Гүйдэл тусгаарлагч тусгай бээлий 2. Тусгай зориулалтын галош эсвэл бот 3. Гүйдэл тэсвэрлэх ултай гутал 4. Хамгаалалтын нүдний шил | 3. (EN ISO 20345:2011стандарт ыг хангасан)  4. (Европын холбооны EN 166 1 F, EN 166 1 B3, ANSI/ISEA Z87 стандартуудыг хангасан)  5. MNS 4660:1998 “Цахилгаан төхөөрөмжтэй ажиллах үеийн хувцас ба багаж хэрэгсэл” |
| 8 | Тоостой нөхцөлд | | 1. Тоосонцорын нөхцөлд тохирсон хушуувч буюу амны хаалт 2. Ажлын өмд, цамц 3. Хамгаалалтын нүдний шил 4. Шаардлагатай бол нэг удаагийн тоос нэвтрүүлэхгүй хамгаалалтын комбинзон | 1. (Европын холбооны EN 149 FFP2 NR D, EN 149 FFP3 стандартуудыг хангасан)  2. (Олон улсын ISO 13688 “Хамгаалалтын хувцас-Ерөнхий шаардлага” стандартыг хангасан)  3. Европын Холбооны EN 166 ”Хамгаалалтын нүдний шил” стандартыг хангасан  4.Олон улсын болон Европын холбооны EN ISO 13982 TYPE 5 стандартыг хангасан |
| 9 | Химийн хортой бодистой харьцах | А. Хуурай нунтаг хортой харьцах | 1. Ажлын тусгай комбинзон буюу ажлын тусгай хувцас 2. Ажлын малгай буюу толгойн боолт 3. Ажлын бээлий 4. Ажлын гутал 5. Нүдний шил 6. Тоосонцорын нөхцөлд тохирсон хушуувч буюу амны хаалт | 1. Олон улсын болон Европын холбооны EN ISO 13982 TYPE 5 стандартыг хангасан  3. (Европын холбооны EN 420 стандартыг хангасан)  4. (ISO 20345:2011 “Ажлын хамгаалалттай гутал”-ны стандартыг хангасан)  5. (Европын Холбооны EN 166 ”Хамгаалалтын нүдний шил” стандартыг хангасан)  6. (EN 140 cтандартыг хангасан) |
| Б. Шингэн хортой харьцах | 1. Тусгай зориулалтын өмд цамц буюу хормогч 2. Тусгай зориулалтын бээлий 3. Тусгай зориулалтын гутал 4. Ажлын малгай буюу толгойн боолт 5. Хушуувч 6. Нүдний шил 7. Шаардлагатай бол нэг удаагийн шингэн нэвтрүүлэхгүй хувцас | 1. (Олон улсын болон Европын холбооны EN ISO 13982 TYPE 5 стандартыг хангасан)  2. (Европын холбооны EN 420 стандартыг хангасан)  3. (EN ISO 20345:2011стандарт ыг хангасан)  5. (Европын холбооны EN 140 стандартыг хангасан, фильтер нь ABEK1 стандартыг хангасан)  6. (Европын Холбооны EN 166 ”Хамгаалалтын нүдний шил” стандартыг хангасан)  7. (Олон улсын болон Европын холбооны EN ISO 13982 TYPE 5 стандартыг хангасан)  8. MNS ISO 13994:2003 ”Химийн шингэн бодисоос хамгаалах хувцас, хамгаалалтын хувцасны материалын даралттай шингэний нэвтрэлийг эсэргүүцэх чадварыг тодорхойлох” |
| 10 | Гоц халдварт болон байгалийн голомтот өвчин үүсгэгч биологийн хортой халдвартай биетэй харьцах | Гоц халдварт өвчний голомтод ажиллах үед | 1. Тахлын халад /иж бүрэн/ 2. Хошуу алчуур /юүдэн/ 3. Нүдний шил 4. Өмд, цамц /комбинзон/ 5. Оймс 6. Хөвөн, самбай амны хаалт 7. Резинэн бээлий /мэс заслын/ 8. Хулдаасан ханцуйвч 9. Хулдаасан хормогч 10. Гарын алчуур | 1.(Олон улсын болон Европын холбооны EN ISO 13982 TYPE 5 стандартыг хангасан  3. (Европын Холбооны EN 166 ”Хамгаалалтын нүдний шил” стандартыг хангасан)  4. (Олон улсын ISO 13688 “Хамгаалалтын хувцас-Ерөнхий шаардлага” стандартыг хангасан) |
| 11 | Ус чийгтэй харьцах | | 1. Тусгай зориулалтын бээлий 2. Усны гутал буюу галош 3. Тусгай зориулалтын хормогч | 2. (ISO 20345:2011 “Ажлын хамгаалалттай гутал”-ны стандартыг хангасан) |
| 12 | Халдвартай зүйлтэй харьцах, халдварт өвчний голомтонд ажиллах | | 1. Гарын алчуур 2. Халад 3. Малгай /нэг удаагийн/ 4. Ажлын бээлий /нэг удаагийн/ 5. Амны хаалт /нэг удаагийн/ 6. Комбинзон /нэг удаагийн/ | 2. (Олон улсын ISO 13688 “Хамгаалалтын хувцас-Ерөнхий шаардлага” стандартыг хангасан) 5. (Европын холбооны EN 149 FFP2 NR D, EN 149 FFP3 стандартуудыг хангасан)  6. (Олон улсын болон Европын холбооны EN ISO 13982 TYPE 5 стандартыг хангасан) |
| 13 | Анхааруулах дохио өгөх шаардлагатай | | 1. Шар өнгийн ажлын хантааз 2. Шөнийн нөхцөлд гэрэлтдэг дохио | 1. (Олон улсын ISO 13688 “Хамгаалалтын хувцас-Ерөнхий шаардлага” стандартыг хангасан) |
| 14 | Өндөрт ажиллах нөхцөлд | | 1. Каск, дуулга 2. Бүтэн биеийн өндрийн хамгаалалтын бүс 3. Амь олс | 1. (Европын Холбооны EN 397 ”Хамгаалалтын дуулга” стандартыг хангасан)   2.(Европын холбооны EN 361 “Өндрийн бүс” EN361:2002 “ стандартыг хангасан)  3. (Европын холбооны EN 354 “Амь олс, уналтаас хамгаалах хэрэгсэл” стандартыг хангасан) |
| 15 | Дуу шуугиантай | | 1. Чихний бөглөө, шуугиан хэрэв 85дб хүртэл буурахгүй бол чихний бөглөөний гадуур чихэвч зүүлгэнэ. 2. Каск, дуулга | 1. ( EN 352-2 (SNR36dB), EN 352-1 (SNR 32dB) стандартуудыг хангасан) 2. (Европын Холбооны EN 397 ”Хамгаалалтын дуулга” стандартыг хангасан) 3. MNS 3306:1991 “Сонсголын эрхтэнг хамгаалах нэг бүрийн хэрэгсэл” 4. MNS 5388:2004 “Толгой хамгаалах хэрэгсэл. Сонсгол хамгаалах хэрэгсэл.чихэвч бөглөө.” |
| 16 | Хэт өндөр үелзлэлтэй харьцаж ажиллах | | 1. Тусгай зориулалтын богино өмд 2. Тусгай зориулалтын хөхний даруулга |  |
| 17 | Байнга зогсож ажиллах | | 1. Зөөлөн ултай гутал 2. Судас бүдүүрэхээс хамгаалах оймс 3. Ядралтыг бууруулах шалны матрас, хальтирдаггүй | 1. (ISO 20345:2011 “Ажлын хамгаалалттай гутал”-ны стандартыг хангасан)  3. (DIN 51130 стандартыг хангасан) |
| 18 | Эрүүл ахуй, ариун цэврийн дэглэмийг ханган ажиллах | | 1. Ажлын халад, нэг удаагийн комбинзон эсвэл ариутгагдсан өмд, цамц 2. Ажлын малгай буюу толгойн боолт 3. Ажлын бээлий | 1. (Олон улсын ISO 13688 “Хамгаалалтын хувцас-Ерөнхий шаардлага” стандартыг хангасан)   3. (Европын холбооны EN 420 стандартыг хангасан) |
| 19. | Нүүр, нүд хамгаалах | | 1.Хамгаалалтын нүдний шил  2.Нүдний битүүмжлэлтэй нүдний шил  3.Дан хүрээтэй хамгаалалтын шил  4.Гагнуурын баг  5.Нүүрний хаалт  6.Юүдэнтэй нүүрний хамгаалалт  7.Гараар барьдаг нүүрний хаалт | 1. (Европын Холбооны EN 166 ”Хамгаалалтын нүдний шил” стандартыг хангасан)  2. (Европын Холбооны EN 166 ”Хамгаалалтын нүдний шил” стандартыг хангасан)  3. (Европын Холбооны EN 166 ”Хамгаалалтын нүдний шил” стандартыг хангасан)  4. (Европын Холбооны EN 166 ”Хамгаалалтын нүдний шил” стандартыг хангасан) 5. (Европын Холбооны EN 166 1B ”Хамгаалалтын нүдний хаалт” стандартыг хангасан)  5. MNS 5389:2004 “Толгой хамгаалах хэрэгсэл. Нүд хамгаалах хэрэгсэл. Нүдний шил.”  6. MNS 5621:2006 “Толгой хамгаалах хэрэгсэл. Дуулга.”  7. MNS 5624:2006 “Толгой хамгаалах хэрэгсэл. Нүүрэвч.” |
| 20. | Амьсгал хамгаалах | | 1.Нэг удаагийн хамгаалах хэрэгсэл  2.Дахин ашиглах боломжтой хагас болон бүтэн нүүрэвчтэй хэрэгсэл  3.Хөдөлгүүрт агаар цэвэршүүлэгч  4.Агаарын хангамжтай амьсгал хамгаалах хэрэгсэл | 1. (Европын холбооны EN 149 FFP2 NR D, EN 149 FFP3 стандартуудыг хангасан)  2. (Европын холбооны EN 140 стандартыг хангасан, фильтер нь ABEK1 стандартыг хангасан)  3. MNS 6654:2011 “ХАБЭМ. Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл. Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн сонголт, хэрэглэнд тавих ерөнхий шаардлага”  4. MNS 5620:2006 “Амьсгалын замын хамгаалах хэрэгсэл /хошуувч, шүүлтүүртэй баг, тусгаарласан агаартай бүтэн баг/” |
| 21. | Хязгаарлагдмал орчин, нөхцөл | | 1. |  |
| 22. | Асбест тай харьцах | | 2. |  |

**Тайлбар:**

1. Энэ үлгэрчилсэн жагсаалтыг бүх аж ахуйн нэгж, байгууллага, ажил олгогч ажилтнууддаа ажлын тусгай хувцас, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл олгохдоо жишиг болгож ашиглана.
2. Шаардлагатай тохиолдолд жагсаалтанд заагдаагүй ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийг нэмж олгож болно.
3. Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөл болон ил, далд уурхай, барилга, эрчим хүч, замын барилга байгууламж, тэсэрч дэлбэрэх бодис, химийн хортой, аюултай бодис агуулсан түүхий эд материал ашиглан үйлдвэрлэл явуулдаг, гоц халдварт өвчин, цацраг, биологийн идэвхтэй бодистой харьцаж ажилладаг байгууллага, байгалийн гамшиг, осол, гал түймрийн үед ажиллах хүмүүст олгох ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэлийн жагсаалтыг эрх бүхий холбогдох байгууллагууд нь ажлын онцлог шаардлагыг харгалзан ажлын тусгай хувцас, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслэлийн тусгай жагсаалтыг иж бүрнээр баталж мөрдөнө.